**Spültischabdeckung Z 12x7**

**Abmessungen:**

Länge: 1200 mm

Breite: 700 mm

Randhöhe: 50 mm

Aufkantung: 50 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 500 mm

Tiefe: 250 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung ist tiefgezogen, dreiseitig 50 mm ab- und an der Rückseite 50 mm aufgekantet. Die Aufkantung ist mit einem Umschlag nach außen versehen. Die zwei naht- und fugenlos einge­schweißte, tiefgezogene Becken sind jeweils mit einer Auslaufprägung 2 " versehen. Im Lieferumfang sind die beiden passenden Standrohrventilen sowie eine Ablaufverbindung enthalten. Die Beckenoberflächen sind komplett gebürstet.

Ringsumlaufend befindet sich ein erhöhter Profilrand (Schwallrand). Die Becken sind schallgedämmt mit Antidröhnplatten.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

 mit mikrolierter Oberfläche

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: Z 12x7

Best.-Nr.: 576 470