**Ausgussbecken AB 7x7**

**Abmessungen:**

Länge: 700 mm

Breite: 700 mm

Randhöhe: 50 mm

Aufkantung: 50 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 500 mm

Tiefe: 250 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung ist tiefgezogen, dreiseitig 50 mm ab- und an der Rückseite 50 mm aufgekantet. Die Aufkantung ist mit einem Umschlag nach außen versehen. Das naht- und fugenlos eingeschweißte, tiefgezogene Becken ist mit einer Auslaufprägung 2 " ausgestattet. Im Lieferumfang ist das passende Standrohrventil enthalten. Die Beckenoberfläche ist komplett gebürstet.

Ringsumlaufend befindet sich ein erhöhter Profilrand (Schwallrand). Das Becken ist unten mit einer Antidröhnplatte versehen.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

 mit mikrolierter Oberfläche

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: AB 7 x 7

Best.-Nr.: 576 510