# Dispensador de bandejas CEB 53/37

**Dimensiones**

Longitud: 615 mm

Anchura: 405 mm

Altura: de 765 a 865 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de bandejas empotrable está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador de bandejas ha sido construido de forma abierta para su montaje. El dispensador está compuesto de un bastidor, un fondo y una plataforma sobre la que se colocan las bandejas.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 17 kg

Capacidad: unas 100 bandejas,

 530 x 370 mm

Dimensión libre: 540 x 380 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Puede modificarse la tensión de resorte
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CEB 53/ 37

 B.PRO INMOTION

N° de pedido

Montaje desde abajo: 590 024