# Dispensador de cestos CEB 50/50

**Dimensiones**

Longitud: 600 mm

Anchura: 545 mm

Altura: de 765 a 865 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de cestos empotrable está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador de cestos ha sido construido de forma abierta para su montaje.

Los cestos se colocan sobre una plataforma. Ésta tiene un canto saliente que rodea todos los lados, para evitar que los cestos se descentren.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

### Accesorios / Opciones

* Cestos de alambre de acero, recubiertos de plástico

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

* Cestos de acero inoxidable, acero al cromo-níquel de 18/10

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

* Tapa tipo campana (557 x 557 mm), policarbonato

Altura de apilado con tapa tipo campana: 680 mm

Altura de apilado sin tapa tipo campana: 540 mm

* Montaje desde abajo, con brida giratoria

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 19 kg

Dimensión libre: 520 x 520 mm

Capacidad: 6 cestos con una altura de 115mm,

 9 cestos con una altura de 75 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Puede modificarse la tensión de resorte
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CEB 50/ 50

 B.PRO INMOTION

N° de pedido **590 025**