# CEB 50/ 50 – manddispenser

**Afmetingen**

Lengte: 600 mm

Breedte: 545 mm

Hoogte: 765 tot 865 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De inbouw – de manddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

De manddispenser is geopend uitgevoerd met het oog op inbouw.

De manden worden op een platform geplaatst. Deze is langs alle kanten van een opstaande rand voorzien om het wegglijden van de manden te voorkomen.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

### Toebehoren/ opties

* Manden uit staaldraad, met kunststoflaag

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

* Manden uit edelstaal, CNS 18/10

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

* Potdeksel (557 x 557 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met potdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder potdeksel: 540 mm

* Inbouw onderaan, met roterende flens

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 19 kg

Binnendiameter: 520 x 520 mm

Capaciteit: 6 manden met hoogte 115 mm

9 manden met hoogte 75 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CEB 50/ 50

B.PRO INMOTION

Best-nr. **590 025**