# Distributeur de savon et désinfectant TV 25

**Dimensions**

Largeur : 94 mm

Hauteur : 273 mm

Profondeur : 162 mm

**Modèle**

Le distributeur de savon et désinfectant est doté d’un boîtier en acier inoxydable poli et d’un support mural en plastique. Le distributeur convient pour les bouteilles de 1000 ml et est doté d’un levier de commande court (longueur visible environ 80 mm) et d’un obturateur. La pompe de 25 en acier inoxydable avec tube d’aspiration droit convient pour l’autoclave et le dosage d’env. 0,7 ml / 1,0 ml / 1,5 ml de savon liquide, désinfectant pour les mains à base d’alcool, lotions, etc.

**Caractéristiques techniques**

Matériau : boîtier en acier inoxydable poli, support mural en plastique

Quantité de
remplissage : 1000 ml

### Particularité

* Pompe échangeable, distributeur et pompe peuvent être stérilisés en autoclave à
134 °C / 20 min / 2 bar

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : TV 25

Référence 144665