# Jeu d'habillages acier inoxydable SW 8x5

**Domaine d'application**

Les jeux d'habillages pour chariots de service B.PRO sont utilisables partout où une protection extérieure contre les regards indiscrets est souhaitable. Les parois fermées empêchent en outre la chute intempestive des ustensiles se trouvant dans le chariot de service.

**Exécution**

Le jeu d'habillages est complètement exécuté en acier inoxydable AISI 304. Il est constitué de deux parois latérales et d'une paroi arrière. Les éléments d'habillage sont repliés et ont dans le haut un rebord du côté intérieur, avec lequel les habillages peuvent être pincés sans outil derrière l'enroulement de la tablette supérieure du chariot de service. A l'aide d'un deuxième rebord à la face inférieure, ils sont fixés de manière sûre sur le bord profilé de la tablette inférieure du chariot de service. Respectivement aux parois latérales et à la paroi arrière, deux évidements pour poignée ergonomiques se trouvent à la face supérieure avec lesquels les éléments d'habillage peuvent être accrochés de manière simple et sûre au chariot de service. Les éléments d'habillage sont complètement amovibles pour le nettoyage.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable,

AISI 304

Epaisseur de matériau: 1,25 mm

Poids: env. 14 kg

Pour chariots de service   
B.PRO: SW 8x5-2

SW 8x5-3

### Particularité

* A accrocher au chariot de service B.PRO
* Complètement amovibles pour le nettoyage

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: Jeu d'habillages acier inoxydable SW 8x5

Référence 375449