# Verkleidungs-Set + Türen CNS SW 8x5

**Einsatzbereich**

Die Verkleidungs-Sets für B.PRO Servierwagen lassen sich überall dort einsetzen, wo Sichtschutz gewünscht ist. Die geschlossenen Wände verhindern außerdem das versehentliche Herausfallen der im Servierwagen befindlichen Utensilien.

**Ausführung**

Das Verkleidungs-Set ist komplett in CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 ausgeführt. Es besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand und zwei frontseitigen Flügeltüren. Die Verkleidungsteile sind umgeschlagen und haben oben an der Innenseite eine Kantung, mit der die Verkleidungen werkzeuglos hinter die Rollierung des oberen Servierwagenbordes geklemmt werden können. Mithilfe einer zweiten Kantung an der Unterseite werden diese auf dem Profilrand des unteren Servierwagenbords sicher fixiert. An den Seitenwänden und der Rückwand befinden sich an der Oberseite jeweils zwei ergonomische Griffaussparungen, mit denen die Verkleidungsteile einfach und sicher an den Servierwagen eingehängt werden können. Die Verkleidungsteile sind zu Reinigungszwecken komplett abnehmbar. Die Flügeltüren werden mithilfe von stabilen Scharnierteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff frontseitig an den Rundrohrbügeln des Servierwagens befestigt. Die Türen können um 270° geöffnet werden und sind innerhalb des Stoßschutzes arretierbar. Die Fixierung erfolgt über Magnete, die an entsprechenden Aussparungen in den Seitenverkleidungen positioniert werden. Die Arretierung der geschlossenen Türen erfolgt über einen weiteren Magnet, der je vorne mittig an der Innenseite des oberen und unteren Servierwagenbords angebracht wird. Als Gegenpol an den Türen sind oben und unten in der Griffleiste Chromstahlstreifen angebracht.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10,

Werkstoff-Nr. 1.4301,

PA 6.6 glasfaserverstärkt

Materialstärke: 1,25 mm

Gewicht: ca. 19 kg

Für B.PRO Servierwagen: SW 8x5-2

SW 8x5-3

(Türen nicht in Kombination mit Knotenblechen möglich!)

### Besonderheit

* Zur einfachen Montage an B.PRO Servierwagen
* Seitenteile und Rückwand zur Reinigung komplett abnehmbar

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: Verkleidungs-Set + Türen CNS

SW 8x5

Best.Nr. 375450