# Gewürzwagen GW 8 x 5-2

**Abmessungen**

Länge: 900 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 950 mm

**Ausführung**

Der Gewürzwagen aus CNS 18/10 ist aus stabilem Rundrohr 25 mm ø gefertigt. Dazwischen eingeschweißt befinden sich 2 tiefgezo­gene Borde 800 x 500 mm, mit ringsumlaufendem erhöhten Profilrand. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt.

Das oberste Bord ist mit 2 Halterungen aus Rundmaterial für 8 Gewürzbehälter GWB 1/6-150 versehen. Alternativ zu den Gewürzbehältern können auch GA­STRONORM-Behälter der Größe 4 x 1/3 oder Unter­teilungen mit 1/6 und 1/9, max. 150 mm tief, eingesetzt werden.

Der untere Bord ist mit einem aufgesetzten Gewürzdosenständer, mit einer Aussparung für 8 Gewürzdosen versehen.

Fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Zubehör/ Optionen**

* Gewürzbehälter GWB 1/6-150 aus CNS 18/10, mit klappbaren Plexiglasdeckel (Best.-Nr. 550501)
* Gewürzdose aus Kunststoff, rund, Durchmesser 100 mm, Höhe 180 mm, mit klappbarer Schütte (Best.-Nr. 145423)

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 21 kg

Kapazität: 8 Gewürzdosen,

8 Gewürzbehälter oder 4 x GN 1/3 oder Unter­teilung mit GN 1/6 und GN 1/9, max. 150 mm tief

### Besonderheit

* Aufbauten aus stabilem Rundmaterial, verschraubt

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: GW 8 x 5-2

Best.Nr. 550008