# Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWA 160

**Abmessungen**

Länge: 810 mm

Breite: 620 mm

Höhe: 555 mm

**Ausführung**

Der Behälter des Kartoffel- und Gemüsewaschwagens ist tiefgezogen und so­mit ohne Schmutzfugen. Die großen Radien ermöglichen eine mühelose Reinigung. Der Rand ist allseits abgekan­tet und die Ecken sind verschweißt. Das Bec­ken ist gastronormgerecht und bietet Einsatzmöglich­kei­ten für 4 gelochte Kocheinsätze G-KEN G 1/1-195.

Das 2"-Auslauf­ventil ist durch einen Kipphebel bedien­bar.

Das Modell ist durch die geringe Bau­höhe beson­ders für Kartoffelschälmaschinen geeig­net. Im Bereich der Rollenaufnahme sind zusätzlich Plattenverstärkungen angebracht.

Der Kartoffel- und Gemüsewaschwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenk­rol­len, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

**Zubehör/ Optionen**

* Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN G 1/1-195

(Best.-Nr. 550973)

* Siebboden zur Schmutzabsonderung

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 19 kg

Innenmaß: 750 x 560 x 390 mm

Inhalt: 160 l

Kapazität: 4 x G-KEN G 1/1-195 oder

deren Unterteilung

### Besonderheit

* Das Becken ist gastronormgerecht ausgelegt. Im Bereich der Rollenaufnahme sind zusätzlich Plattenverstärkungen angebracht.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: KWA 160

Best.Nr. 555809