# Chariot à provisions VB 75

**Dimensions**

Longueur : 610 mm

Largeur : 400 mm

Hauteur : 640 mm

**Modèle**

Le chariot est constitué d’un récipient embouti et donc facile à nettoyer. Un profil de protection contre les chocs périphérique en mousse protège contre les dommages.

Le couvercle à charnière est amovible et peut être rabattu à moitié. Deux dispositifs de blocage disposés sur le petit côté garantissent une bonne assise du couvercle.

Le chariot à provisions roule à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 75 mm).

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 13 kg

Capacité : 75 l (recommandé)

90 l (remplissage maximal)

### Particularité

* Récipient embouti ; profil de protection contre les chocs périphérique en mousse PU

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : VB 75

Référence 564882