# Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWA 100

**Abmessungen**

Länge: 810 mm

Breite: 620 mm

Höhe: 465 mm

**Ausführung**

Der Behälter des Kartoffel- und Gemüsewaschwagens ist tiefgezogen und so­mit ohne Schmutzfugen. Die großen Radien ermöglichen eine mühelose Reinigung. Der Rand ist allseits abgekan­tet und die Ecken sind verschweißt. Das Bec­ken ist GASTRONORM-gerecht und bietet Einsatzmöglich­kei­ten für 2 gelochte Kocheinsätze G-KEN G 1/1-195.

Das 2"-Auslauf­ventil ist durch einen Kipphebel bedien­bar.

Das Modell ist durch die geringe Bau­höhe beson­ders für Kartoffelschälmaschinen geeig­net. Im Bereich der Rollenaufnahme sind zusätzliche Plattenverstärkungen angebracht.

Der Waschwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

**Zubehör/ Optionen**

* GASTRONORM-Kocheinsatz G-KEN G 1/1-195 (Best.-Nr. 550973)
* Siebboden zur Schmutzabsonderung

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 17 kg

Inhalt: 100 l

Kapazität: 2 x G-KEN G 1/1-195

### Besonderheit

* Das Becken ist Gastronorm-gerecht ausgelegt. Im Bereich der Rollenaufnahme sind zusätzliche Verstärkungsprofile angebracht.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: KWA 100

Best.Nr. 565768