# Korb-Transportwagen KWT 5 x 6

**Abmessungen**

Länge: 664 mm

Breite: 580 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 275 mm

**Ausführung**

Der Korbtransportwagen hat eine glatte Plattform die allseitig 60 mm abgekantet ist. Zentrierreckwinkel sind zur Stapelung von Körben (500 x 500 mm oder 508 x 508 mm) vorgesehen.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr.

Der Transportwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 10 kg

Gesamttragfähigkeit: 200 kg

Kapazität: 12 Körbe je 115 mm hoch

oder 20 Körbe je 75 mm.

Korbgröße: 500x500 mm

oder 508x508 mm

### Besonderheit

* Zentriereckwinkel zur Stapelung von Körben. Gebogener Schiebegriff zum leichteren Schieben.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: KWT 5 x 6

Best.Nr. 572332