# Korb-Transportwagen KWT 5 x 7

**Abmessungen**

Länge: 810 mm

Breite: 610 mm

Höhe: 900 mm

Plattformhöhe: 275 mm

**Ausführung**

Der Korbtransportwagen hat eine glatte Plattform die allseitig 60 mm abgekantet ist. Zentrierreckwinkel sind zur Stapelung von Körben (650 x 530 mm) vorgesehen.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr.

Der Transportwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrol­len, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 11 kg

Gesamttragfähigkeit: 200 kg

Kapazität: 12 Körbe je 115 mm hoch

oder 20 Körbe je 75 mm.

Korbgröße: 650x530 mm

### Besonderheit

* Zentriereckwinkel zur Stapelung von Körben. Gebogener Schiebegriff erleichtert das Schieben.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: KWT 5 x 7

Best.Nr. 572333