# Chariot de transport de paniers KWT 5 x 7

**Dimensions**

Longueur : 814 mm

Largeur : 610 mm

Hauteur : 950 mm

Hauteur de la plate-forme : 275 mm

**Modèle**

Le chariot de transport de paniers est doté d’une plate-forme lisse avec bord replié de 60 mm vers le bas sur tous les côtés. Des équerres de centrage sont prévues pour l’empilage des paniers   
(650 x 530 mm.

Une poignée de poussée coudée en tube carrée   
25 x 25 mm est placée sur le petit côté.

Le chariot de transport roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 11 kg

Capacité de chargetotale : 200 kg

Capacité : 12 paniers de hauteur 115 mm

ou 20 paniers de 75 mm.

Taille des paniers : 650x530 mm

### Particularité

* Équerres de centrage pour l’empilement des paniers. Une poignée de poussée coudée facilite la poussée.

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : KWT 5 x 7

Référence 572333