# Gewürzwagen GWL 8 x 6

**Abmessungen**

Länge: 865 mm

Breite: 675 mm

Höhe: 985 mm

**Ausführung**

Der Gewürzwagen (geschlossene Ausführung) ist aus einem stabilen Vierkantrohr-Rahmen 25 x 25 x 1,25 mm aufgebaut. Links in einem Aufsatzgestell ein­gehängt befinden sich 3 Gewürzbehälter (GN 1/6-150 mit klappbarem Plexiglasdeckeln). Daneben ebenfalls hängend befinden sich 4 Gewürzdosen mit klappbarer Auslauflippe im Deckel. Der Unterbau ist mit 3 Kippladenfächern jeweils mit Kunststoff-Behältern ausgestattet, kippbar und herausnehmbar. Darunter befinden sich 2 große und 2 kleine Gewürzschubladen mit Vollauszug (Teleskopausführung), ausgestattet mit Gastronorm-Behältern aus CNS (3 x GN 1/3-150, 3 x GN 1/3-100). Rückseitig auf zwei Etagen sind Galerien mit Platz für 8 Gewürzflaschen angebracht.

Stirnseitig befindet sich ein Schiebegriff, gebogen aus Vierkantrohr.

Der Gewürzwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Zubehör/ Optionen**

* Gewürzbehälter GWB 1/6-150 aus CNS 18/10, mit klappbaren Plexiglasdeckel (Best.-Nr. 550501)
* Gewürzdose aus Kunststoff, rund, Durchmesser 100 mm, Höhe 180 mm, mit klappbarer Schütte (Best.-Nr. 145423)

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 54 kg

Kapazität: 3 Gewürzbehälter GWB 1/6-150; 4 Gewürzdosen; 3 Kippladenfächern jeweils mit Kunststoff-Behältern; 3 CNS-GASTRONORM- Behälter GN 1/3-150 sowie 3 GN 1/3-100

### Besonderheit

* Ausführung inkl. kompletter Bestückung

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: GWL 8 x 6

Best.Nr. 572358