# Chariot à épices GWL 8 x 6

**Dimensions**

Longueur : 865 mm

Largeur : 675 mm

Hauteur : 985 mm

**Modèle**

Le chariot à épices (modèle fermé) est construit sur un cadre stable en tube carrée 25 x 25 mm.   
3 récipients à épices (GN 1/6-150 avec couvercles en plexiglas rabattables) sont accrochés à gauche dans une galerie. 4 boîtes à épices avec bec d’écoulement dans le couvercle sont également accrochées à côté. Le soubassement est équipé de 3 compartiments basculants dotés de récipients en plastique, basculants et amovibles. On trouve sous ces conteneurs 2 grands et 2 petits tiroirs à épices à sortie totale (modèle télescopique) équipés de bacs Gastronorm en acier inoxydable (3 x GN   
1/3-150, 3 x GN 1/3-100). Des galeries sur deux étages avec de l’espace pour 8 bouteilles à épices sont installées sur la face arrière.

Une poignée de poussée coudée en tube carrée est placée sur le petit côté.

Le chariot à épices roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

**Accessoires/options**

* Récipient à épices GWB 1/6-150 en acier inoxydable, avec couvercle en plexiglas rabattable (référence 550501)
* Boîte à épices en plastique, ronde, diamètre 100 mm, hauteur 180 mm, avec goulotte rabattable (référence 145423)

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 54 kg

Capacité : 3 récipients à épices GWB 1/6-150 ; 4 boîtes à épices ; 3 compartiments basculants avec récipients en plastique ; 3 bacs GASTRONORM GN 1/3-150 en acier inoxydable et 3 GN 1/3-100

### Particularité

* Modèle avec garnissage complet

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : GWL 8 x 6

Référence 572358