# SERVISTAR GASTRO 80

**Abmessungen**

Länge: 653 mm

Breite: 663 mm

Höhe: 1856 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der SERVISTAR GASTRO 80 besteht aus einem Fahrrahmen, einem Tragrahmen und vier eingesetzten Leitern mit Tellerhaltern. Fahrrahmen und Tragrahmen sind jeweils verschweißt und äußerst verwindungssteif. Die beiden Rahmen sind mit zwei großen Schrauben stabil miteinander verbunden. Die Tellerhalter, welche die eingestellten Teller sicher in ihrer Position halten, sind an Profilrohren montiert. Die Profilrohre sind mit Stellschrauben an dem Tragrahmen montiert und können stufenlos an alle Tellergrößen bis 30 cm angepasst werden. Maßskalen an der Ober- und Unterseite des Tragrahmens erleichtern die Einstellung. Dank der einzigartigen Form und der Softgrip-Oberfläche liegen die Teller weich und rutschfest auf den Tellerhaltern auf. Die Tellerhalter sind einzeln an den Profilrohren montiert und können daher im Servicefall einfach und schnell ausgetauscht werden.

**Einsatz/ Ergonomie**

Das Teller-Stapelsystem B.PRO SERVISTAR ist zum platzsparenden Anrichten und zum sicheren Transport von portionierten Speisentellern in Restaurants, Hotels, Gaststätten und in der Sozialgastronomie konzipiert.

Der SERVISTAR GASTRO 80 ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind mit dem Fahrrahmen verschraubt. Stabile Wandabweiser aus Kunststoff an allen vier Ecken schützen den Wagen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* Höhenverstellbarer Schiebegriff, Art. 573717
* Hygienerollo inkl. Rahmenkonstruktion aus CNS, Art. 573715
* Ablageplatte
* Tellersperre
* Stahlverzinkte Rollen
* Edelstahlrollen
* Auslieferung im Platz sparenden Flat Pack zur Selbstmontage

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301, Aluminium eloxiert, PE, PA 6 TPE

Gewicht: ca. 23 kg

Kapazität: 80 Teller

Anzahl Tellerreihen: 4 für je 20 Teller

Max. Tragfähigkeit: Je Paar Tellerhalter: 1 kg

Tellerabstand: 80 mm

Tellergrößen: Stufenlos einstellbar bis 30 cm

### Besonderheit

* Einzigartig geformte Tellerhalter mit Softgrip-Oberfläche
* Großer Tellerabstand von 80 mm

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: SERVISTAR GASTRO 80

Best.Nr. 573695