**B.PRO COOK glaskeramische kookplaat**

**met 2 kookzones**

**BC CH 4300**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

**Uitvoering behuizing:**

De Ceran-kookplaat is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. In de bovenzijde is een 6 mm dikke glaskeramische kookplaat vlak ingelaten en afgewerkt met een afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid en elasticiteit. Het glaskeramische oppervlak is voorzien van twee cirkelvormige markeringen voor een juiste plaatsing van kook- en braadpannen. Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de vermogensregelaar, voor een beter zicht en ergonomische bediening.

**Elektrische uitrusting:**

Het apparaat is voorzien van twee energieregelaars. Onder het glaskeramische oppervlak zijn twee E.G.O.-Highlight warmtestralers gemonteerd. De kookzones hebben een diameter van 170 en 220 mm en een opgenomen vermogen van 1,8 en 2,5 kW. Het energieniveau wordt geregeld met twee draaiknoppen, één per kookzone. Een controlelampje per kookzone geeft de bedrijfsstand aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 400 V, 16 A CEE-stekker.

**Toebehoren/opties:**

* Reinigingsschaaf voor glaskeramische oppervlakken

Bestelnr.: 568 489

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (1.4301/AISI 304)

 Glaskeramiek

Gewicht: ca. 12 kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,86 kW

Warmteafgifte latent: 0,34 kW

Aansluitwaarde: 400 V / 3N PE AC

 50-60 Hz / 4,3 kW

**Bijzonderheden:**

* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte
* Kwaliteitsverwarming made by E.G.O.

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC CH 4300

Bestelnr.: 574 209