# Plattformwagen BTT 10 x 8

**Abmessungen**

Länge: 1090 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 230 mm

**Ausführung**

Der Plattformwagen besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, welcher durch 2 seitlich geschweißte Streben stabilisiert wird. Die Unterseite der Plattform ist durch Profile verstärkt.

Der Wagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 20 kg

Gesamttragfähigkeit: 250 kg

Plattformgröße: 940 x 700 mm

### Besonderheit

* Ergonomischer Schiebegriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: BTT 10 x 8

Best.Nr. 574 989