# Plattformwagen PFWP 10 x 6

**Abmessungen**

Länge: 1139 mm

Breite: 690 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 252 mm

**Ausführung**

Der Plattformwagen besteht aus einem Ladebord mit umlaufendem Profilrand und ist allseitig abgekantet. Die Unterseite des Ladebords ist durch Profile verstärkt.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, welcher durch 2 seitlich geschweißte Streben stabilisiert wird.

Der Plattformwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollendurchmesser 160 mm)

Die Rollen sind an Verstärkungsprofilen angebracht, wodurch eine wesentlich höhere Tragfähigkeit gewährleistet wird.

An allen vier Ecken befinden sich Stoßecken aus stabilem Kunststoff (Polyethylen).

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 24 kg

Gesamttragfähigkeit: 400 kg

Plattformgröße: 1020 x 620 mm

### Besonderheit

* Umlaufender Profilrand. Besonders hohe Tragkraft von 400 kg.
* Ergonomischer Schiebegriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: PFWP 10 x 6

Best.Nr. 574 991