# Plattformwagen PFWP 8 x 5

**Abmessungen**

Länge: 939 mm

Breite: 590 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 237 mm

**Ausführung**

Der Plattformwagen besteht aus einem Ladebord mit umlaufendem Profilrand und ist allseitig abgekantet. Die Unterseite ist durch Profile verstärkt.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, welcher durch 2 seitlich geschweißte Streben stabilisiert wird.

Der Plattformwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollendurchmesser 160 mm).

Die Rollen sind an Verstärkungsprofilen angebracht, wodurch eine wesentlich höhere Tragfähigkeit gewährleistet wird.

An allen vier Ecken befinden sich Stoßecken aus stabilem Kunststoff (Polyethylen).

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 19 kg

Gesamttragfähigkeit: 350 kg

Plattformmaß: 820 x 520 mm

### Besonderheit

* Umlaufender Profilrand. Besonders hohe Tragkraft von 350 kg.
* Ergonomischer Schiebegriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: PFWP 8 x 5

Best.Nr. 575004